МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 декабря 2010 г. N 85

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОГОРСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=A4230DE5291E9CB82A50E9CCB3B78700CC06458C6A6F9E556D3757B7C5K3nAI) от 27.07.2010 N 237-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=A4230DE5291E9CB82A50E9CCB3B78700CC01438B6F689E556D3757B7C53ADC4AAFFFC4F96CBFF1E5K2n7I) Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и [Положением](consultantplus://offline/ref=A4230DE5291E9CB82A50F6CCA2B78700CC0545856C669E556D3757B7C53ADC4AAFFFC4F96CBFF3E6K2n3I) о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 N 807/28:

1. Утвердить прилагаемые [нормативы](#P31) потребления коммунальных услуг в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения для населения Красногорского муниципального района Московской области.

**2. Установить количество тепловой энергии, необходимой для подогрева 1 куб.м воды, равное 0,0595 Гкал/куб. м.**

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2011 года.

4. Администрации Красногорского муниципального района Московской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в средствах массовой информации Красногорского муниципального района Московской области.

Министр

А.Г. Соловьев

Утверждены

распоряжением Министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Московской области

от 30 декабря 2010 г. N 85

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование услуг | Норматив потребления куб. м на 1  человека в месяц | | | |
| В том числе | | | |
|  |  | всего | холодной  воды | горячей  воды | водоотве-  дение |
| 1. | Жилые дома с водопроводом,  канализацией, без ванн | 3,344 | 3,344 |  | 3,344 |
| 2. | То же с газоснабжением | 4,256 | 4,256 |  | 4,256 |
| **3.** | **Жилые дома с водопроводом,**  **канализацией, централизованным**  **горячим водоснабжением** | **8,664** | **5,016** | **3,648** | **8,664** |
| 4. | Жилые дома с водопроводом,  канализацией и водонагревателем на  твердом топливе | 5,472 | 5,472 |  | 5,472 |
| 5. | То же с газовым водонагревателем | 6,688 | 6,688 |  | 6,688 |
| 6. | Общежития |  | | | |
| 6.1. | С общими душевыми | 3,344 | 1,520 | 1,824 | 3,344 |
| 6.2. | с душем при всех жилых комнатах | 3,648 | 1,520 | 2,128 | 3,648 |
| 6.3. | с общими кухнями и блоками душевых  на этажах при жилых комнатах в  каждой секции здания | 4,864 | 2,128 | 2,736 | 4,864 |
| 7. | Водопотребление из водоразборных  колонок | 1,520 |  |  |  |
| 8. | Полив приусадебных участков | куб. м за 1 сотку | | | |
| 8.1. | Под картофель | 12,16 |  |  |  |
| 8.2. | Под кустарники | 12,16 |  |  |  |
| 8.3. | Под плодово-ягодные деревья и пр. | 12,16 |  |  |  |
| 9. | Водопотребление | куб. м на 1 животного | | | |
| 9.1. | За одну корову | 1,520 |  |  |  |
| 9.2. | За одну козу | 0,365 |  |  |  |
| 9.3. | За одну лошадь | 1,824 |  |  |  |

Утверждены

распоряжением Министерства

жилищно-коммунального хозяйства

Московской области

от 30 декабря 2010 г. N 85

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КРАСНОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Категория  домов | Наименование | Норма потребления в  месяц (Гкал/кв. м) |
| 1. | I | 1-этажные дома  2-этажные дома  3-этажные дома  4-этажные дома | 0,015 |
| 2. | II | 5-этажные дома  9-этажные дома | 0,0147 |
| **III** | **10-этажные дома**  **11-этажные дома**  **12-этажные дома**  **13-этажные дома**  **14-этажные дома**  **15-этажные дома**  **16-этажные дома**  **18-этажные дома** | **0,0145** |